|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **TEXTO ALARMA 11** |  | **TEXTO ALARMA 22** |
|  |  |  |  |  |
| **TEXTO ALARMA 1** |  | **TEXTO ALARMA 12** |  | **TEXTO ALARMA 23** |
|  |  |  |  |  |
| **TEXTO ALARMA 2** |  | **TEXTO ALARMA 13** |  | **TEXTO ALARMA 24** |
|  |  |  |  |  |
| **TEXTO ALARMA 3** |  | **TEXTO ALARMA 14** |  | **TEXTO ALARMA 25** |
|  |  |  |  |  |
| **TEXTO ALARMA 4** |  | **TEXTO ALARMA 15** |  | **TEXTO ALARMA 26** |
|  |  |  |  |  |
| **TEXTO ALARMA 5** |  | **TEXTO ALARMA 16** |  | **TEXTO ALARMA 27** |
|  |  |  |  |  |
| **TEXTO ALARMA 6** |  | **TEXTO ALARMA 17** |  | **TEXTO ALARMA 28** |
|  |  |  |  |  |
| **TEXTO ALARMA 7** |  | **TEXTO ALARMA 18** |  | **TEXTO ALARMA 29** |
|  |  |  |  |  |
| **TEXTO ALARMA 8** |  | **TEXTO ALARMA 19** |  | **TEXTO ALARMA 30** |
|  |  |  |  |  |
| **TEXTO ALARMA 9** |  | **TEXTO ALARMA 20** |  | **TEXTO ALARMA 31** |
|  |  |  |  |  |
| **TEXTO ALARMA 10** |  | **TEXTO ALARMA 21** |  | **TEXTO ALARMA 32** |
|  |  |  |  |  |

**Nota:** No modificar las dimensiones de las celdas al escribir las leyendas. El frente del módulo SA4132+ poseen un único alojamiento de las leyendas por columna, es decir, se deberá recortar una tira de papel para cada grupo. Tener en cuenta que la primer columna de izquierda a derecha cuenta con una fila menos y debe colocarse en la columna correspondiente en el modulo. El formato de fuente usado en este ejemplo es **Arial 10 negrita.**

Para colocar las leyendas diseñadas se debe apagar el equipo. Remover el frente del equipo desatornillando los cuatro tornillos del panel frontal y levantar la placa. Una vez hecho esto colocar la leyenda por cada hendidura que posee la tapa del equipo. Luego volver a colocar el frente y energizar.